
[friendlyname]
MAN
SD200 - SD82
Beige

[description]
Wesentliche Neuerung der 70 im Jahre 1982 beschafften SD82 ist die Ausstattung mit einer Fahrzielanzeige vom Typ ANNAX (Alphanumerisches Nachrichten- und Anzeigesystem mit X Möglichkeiten). Die Zeichendarstellung erfolgt bei diesen Fahrzeugen mit bistabilen Rasterplättchen mit grauer Schriftfarbe. Zunächst wurden diese Anzeigen über ein spezielles Bedienteil oberhalb der Frontscheibe gesteuert; gegen Ende der 80er wurde diese Funktion in das neu eingeführte IBIS-Gerät integriert. Fünf Fahrzeuge dieser Serie wurden erstmalig mit einer linksseitigen Anzeige für die Liniennummer ausgerüstet. Die übrigen Wagen waren zwar für den späteren Einbau vorbereitet, erhielten aber lediglich eine blinde Gummieinfassung. 
[friendlyname]
MAN
SD200 - SD82
Beige

[description]
Significant innovation of the 70 buses of SD82 stock is their new matrix display equipment "ANNAX" (Alphanumerical communication and display system with X possibilities). The destination displays consist of multiple grids of small light-grey colored bistable plates. At first, these displays were controlled by a special device above the windscreen, at the end of the 80s, this function was integrated into the new IBIS board computer. Five buses of this series were fitted with an additional line display on the left. The others were prepared for a later fitting (which never happened) but had only a blind rubber edging.

- Technical Specifications -

Length: 11.490 mm
Width: 2500 mm
Height: 4060 mm

Engine: MAN D2566MUH, 141 kW at 2100 RPM
Gearbox: Voith D851
Maximum speed: 75 km/h

Empty weight: 10700 kg
Gross weight: 16.000 kg

Seats upper deck: 47
Seats lower deck: 34
Standing places: 8
[end]
