[friendlyname]
MAN
NG272 - GN92
Beige

[description]
Pour la première fois la BVG a commandé des bus articlés du fabricant ouest-allemands en 1992, y compris 25 MAN NG272, habituellement appelés GN92 par la BVG. Ces bus déposent d’un véhicule avant à plancher bas qu’on peut reconnaître de l’extérieur aux lignes de vitrage baissées. Contrairement à la tendance d’installer des sièges baquets, les NG272 sont équipés de banquettes classiques qu’on trouve dans le bus standard de MAN de la première génération. C’est pourquoi les MAN GN92 offrent un confort de trajet exceptionnel. Afin de profiter parfaitement de la puissance du moteur de 6,8 litres turbocompressé, pour la première fois les bus BVG ont une boîte de vitesses à quatre rapports de Voith ainsi qu’un rapport final très court. Comme le D92, le GN92 est équipé avec des affichages de destination et des imprimantes à tickets électroniques.

-Spécifications techniques-

Longueur : 17.940 mm
Largeur : 2500 mm
Hauteur : 2872 mm

Moteur : MAN D0826LUH02, 184 kW à 2200 RPM
Boîte de vitesse : Voith D854.2
Vitesse maximale : 78 km/h

Poids à vide : 15200 kg
Poids brut : 28.000 kg

Places assises : 52
Places debout : 112
[end]
