
[friendlyname]
MAN
SD200 - SD82
Beige

[description]
Wesentliche Neuerung der 70 im Jahre 1982 beschafften SD82 ist die Ausstattung mit einer Fahrzielanzeige vom Typ ANNAX (Alphanumerisches Nachrichten- und Anzeigesystem mit X Möglichkeiten). Die Zeichendarstellung erfolgt bei diesen Fahrzeugen mit bistabilen Rasterplättchen mit grauer Schriftfarbe. Zunächst wurden diese Anzeigen über ein spezielles Bedienteil oberhalb der Frontscheibe gesteuert; gegen Ende der 80er wurde diese Funktion in das neu eingeführte IBIS-Gerät integriert. Fünf Fahrzeuge dieser Serie wurden erstmalig mit einer linksseitigen Anzeige für die Liniennummer ausgerüstet. Die übrigen Wagen waren zwar für den späteren Einbau vorbereitet, erhielten aber lediglich eine blinde Gummieinfassung. 

-Technische Daten-

Länge: 11.490 mm
Breite: 2500 mm
Höhe 4060 mm

Motor: MAN D2566UH, 147 kW bei 2200 U/min
Getriebe: Voith D851.2
Höchstgeschwindigkeit: 75 km/h

Leergewicht: 10700 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 16.000 kg

Sitzplätze Oberdeck: 47
Sitzplätze Unterdeck: 34
Stehplätze: 8
[end]

