[friendlyname]
MAN
SD200 - SD82 (imprimante de billets)
Beige

[description]
"L'innovation considérable des 70 bus du SD82 est leur nouvelle girouette à pastille ""ANNAX"". Elles sont composées d'une matrice de pastilles à double face, gris et noire. Un barreau défilant le long de la girouette retourne les pastilles sur leur côté noir ou gris afin de composer le texte ; ainsi, on voit un effet de « déroulement » de la girouette lorsqu'elle change. Au début la girouette était contrôlée séparément, par un dispositif au-dessus du pare-brise. A la fin des années 80. cette fonction a été intégrée dans le nouvel ordinateur de bord IBIS. Cinq bus de cette série ont été équipés d'une girouette supplémentaire sur le côté gauche du bus. Les autres bus ont été préparés pour l'installation, mais n'ont finalement eu qu'un cadre en caoutchouc."

- Spécifications techniques -

Longueur : 11.490 mm
Largeur : 2500 mm
Hauteur : 4060 mm

Moteur : MAN D2566MUH, 141 kW a 2100  tr/min
Boîte de vitesses : Voith D851
Vitesse maximale : 75 km/h

Poids à vide : 10700 kg
Poids brut : 16.000 kg

Places assises : 34
Places assises étage supérieur : 47
Places debout : 8
[end]
