[friendlyname]
MAN
SD200 - SD81
Beige

[description]
Der SD81 ist der erste Vertreter der "neuen" SD-Generation: Im Zuge des "Facelifts" des Standard-I-Linienbusses wurden die dort erfolgten Änderungen auch auf den SD 200 übertragen. So verfügen die 70 Busse durchgängig über Polstersitze und einen moderneren Fahrerarbeitsplatz mit neuentwickelter Lenksäule, Leuchtmeldern im Piktogrammstil sowie einem seitlich angebrachten Hebel für die Feststellbremse. Ferner besitzen diese Fahrzeuge nunmehr eckige Rückleuchten sowie Reflektoren an den Seitenwänden. Kleinere Detailänderungen betreffen die modifizierte geräuschärmere Luftaufbereitungsanlage, den markanten Auspuff der Zusatzheizung auf der linken Seite sowie die nun senkrecht angeschlagene Tankklappe. Im Zuge der Generalreparatur wurden die Wagen 1773, 1775, 1776, 1782, 1787, 1788, 1800, 1801, 1807, 1810, 1825 und 1840 abweichend mit Kunstlederbänken ausgerüstet.

-Technische Daten-

Länge: 11.490 mm
Breite: 2500 mm
Höhe 4060 mm

Motor: MAN D2566MUH, 141 kW bei 2100 U/min
Getriebe: Voith D851
Höchstgeschwindigkeit: 75 km/h

Leergewicht: 10700 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 16.000 kg

Sitzplätze Oberdeck: 47
Sitzplätze Unterdeck: 34
Stehplätze: 8
[end]

