[friendlyname]
MAN
SD202 - D89 
Beige

[description]
Les 68 bus du D89 ne diffèrent que par des détails mineurs comparés à la série précédente. Le chauffage Ã  l'étage supérieur est désormais installé sous le banc arrière. Par conséquent ce rang est légèrement incliné. Pour cette même raison, l'alignement des grilles d’aération a été changé.  Au siège du conducteur, les leviers des clignotants et des essuie-glaces sont désormais combinés dans un levier multifonctions à gauche.

- Spécifications techniques -

Longueur : 11.450 mm
Largeur : 2500 mm
Hauteur : 4060 mm

Moteur : MAN D2566UH, 150 kW a 2200 RPM
Boîte de vitesses : Voith D851.2
Vitesse maximale : 72 km/h

Poids à vide : 10930 kg
Poids brut : 17.000 kg

Places assises : 32
Places assises étage supérieur : 47
Places debout : 10
[end]
