[friendlyname]
MAN
SD200 - SD77
Beige

[description]
Avec 956 bus commandé entre 1973 et 1985, le MAN SD200 est - jusqu'a  présent - le bus le plus utilisé par la BVG. Les 100 premier bus du SD77 qui ont été mis en service en 1977/78 montrent les caractéristiques de la première génération du SD : Ils possèdent tous juste un escalier menant à  l'étage supérieur situé au milieu du bus ainsi qu'une girouette placée dans la première fenêtre après la porte d'entrée. Les compartiments techniques qui s’étendent dans la cabine passagère et la forme des escaliers sont des autres éléments caractéristiques de ce type de bus.

-Spécifications techniques-

Longueur : 11.490 mm
Largeur : 2500 mm
Hauteur : 4060 mm

Moteur : MAN D2566MUH, 141 kW Ã  2100 RPM
Boîte de vitesse : Voith D851
Vitesse maximale : 75 km/h

Poids à vide : 10700 kg
Poids brut : 16.000 kg

Places assises : 35
Places assises étage supérieur : 53
Places debout : 8
[end]
