[friendlyname]
MAN
SD200 - SD80
Beige

[description]
"Comme ses prédécesseurs SD78.2 et SD79, les 70 bus du SD80 suivent le principe du ""flux de passagers"". Par conséquente, ces bus disposent d'un deuxième escalier derrière le siège du conducteur pour l'accès uniquement vers l'étage supérieure. On a également adopté la nouvelle conception des girouettes à bandeau sur le côté au-dessus de la porte avant avec deux chambres séparées des séries précédentes. Une nouvelle caractéristique du SD80 est une banquette orientée vers l'arrière à côté de la place pour la poussette. Des passagers qui veulent entrer le bus avec une poussette peuvent informer le conducteur en pressant l'interrupteur à  côté de la porte arrière. Les voitures 1721-1745 disposent des nouveaux sièges de velours, contrairement aux autres qui continuent a avoir les anciens sièges rouges en cuir synthétique."

-Spécifications techniques-

Longueur : 11.490 mm
Largeur : 2500 mm
Hauteur : 4060 mm

Moteur : MAN D2566MUH, 141 kW a 2100  tr/min
Boîte de vitesse : Voith D851
Vitesse maximale : 75 km/h

Poids à vide : 10700 kg
Poids brut : 16.000 kg

Places assises : 34
Places assises étage supérieur : 47
Places debout : 8
[end]
[end]
