[friendlyname]
MAN
SD202 - D86 
Beige

[description]
Le MAN SD202 successeur directe du SD 200. Entre 1982 et 1992 468 bus ont été livré à la BVG. Suite Les 70 premiers bus ont été introduits en 1986 après les tests positifs des premiers  prototypes entre 1982 et 83. L’aspect technique de ce bus est très semblable à son prédécesseur les SD85 déjà équipés du même moteur. Du  a l'échappement modifié, le son du moteur D2566UH avec 150 kW est beaucoup plus grave.  

- Spécifications techniques -

Longueur : 11.450 mm
Largeur : 2500 mm
Hauteur : 4060 mm

Moteur : MAN D2566UH, 150 kW Ã  2200 RPM
Boîte de vitesses : Voith D851.2
Vitesse maximale : 72 km/h

Poids à vide : 10930 kg
Poids brut : 17.000 kg

Places assises : 34
Places assises étage supérieur : 47
Places debout : 5
[end]
